**ДТП на железнодорожных переездах**

По информации Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Юго-Восточной дирекции инфраструктуры Тамбовской дистанции инфраструктуры с начала 2021 года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

В период с 1 января по 28 февраля 2021 года по службе пути Юго – Восточной дирекции инфраструктуры допущено 4 ДТП, за аналогичный период 2020 года случаев ДТП допущено не было. 7 января 2021 года на 5 км ПК 9 на 1-м ходовом пути станции Россошь на регулируемом, без дежурного работника ж.д. переезде 3 категории, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, допущено столкновение маневрового состава из тепловоза с автомобилем «Волга» ГАЗ 31105. 16 января 2021 года на 46 км ПК 10 перегона Кариан – Строганово – Сампур на регулируемом, без дежурного работника ж.д. переезде 4 категории, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, допущено столкновение поезда (одиночный локомотив) с автомобилем «ВАЗ 2110». 2 февраля 2021 года на ходовом пути 4А по станции Липецк парк Рудник, на регулируемом переезде 3км пк 2, без дежурного работника, допущено столкновение локомотива с автомобилем «Hyundai». 27 февраля 2021 года в 12 часов 23 минуты на переезде 413 км 4 ПК регулируемый с дежурным работником двухпутного неэлектрофицированного участка допущено дорожно-транспортное происшествие с грузовым автомобилем марки IVECO при следовании через железнодорожный переезд на вышеуказанном транспортном средстве водитель не справился с управлением по причине потери тормозов, допустил столкновение с впереди идущим автотранспортным средством, далее допустил съезд с дорожного настила железнодорожного переезда с нарушением габарита по обоим путям. Непосредственной и основной причиной данных дорожно – транспортных происшествий явилось нарушение водителями автотранспортных средств требования пункта № 15.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, в части выезда на железнодорожный переезд при запрещающих показаниях исправно действующей автоматической переездной сигнализации.