

**Безопасность при посещении строительного объекта**

Строительная площадка - это место повышенной опасности. На строительной площадке задействованы различные машины и механизмы (землеройные, подъемно-транспортные и т.д.), производятся различные виды работ (электросварочные, работы на высоте, погрузочно-разгрузочные и т.д.), в том числе повышенной опасности. Все это делает строительную площадку местом, при посещении которого необходимо уделять особое внимание собственной безопасности.

Во время строительства объекта его могут посещать различные комиссии, сотрудники заказчика и другие должностные лица, которые не связаны с производственной деятельностью объекта, но в тоже время им какое то время необходимо находиться на нем.

Для таких лиц проводиться инструктаж по соблюдению требований безопасности при посещении объекта строительства. Ниже мы рассмотрим, требования о которых необходимо проинструктировать посетителей площадки строительства.

1. Опасные факторы строительной площадки
2. Основные требования безопасности
3. Что запрещено при посещении объекта

## Опасные производственные факторы строительной площадки

Перечень опасных факторов строительной площадки, а также меры по минимизации влияния данного фактора

1. **Падение при движении** - не отвлекайтесь и не отвлекайте других, не спешите при ходьбе, смотрите под ноги.
2. **Падение с лестниц** - держитесь руками за поручни, наступайте на каждую ступень лестницы, не отвлекайтесь, не спешите.
3. **Поражение электрическим током** - запрещается дотрагиваться до электрических кабелей, проводов, электроинструмента.
4. **Электросварочные работы** - в целях защиты органов зрения запрещается смотреть на сварочную дугу. Приближаться к таким местам запрещено.
5. **Движущийся транспорт** - строго следуйте маршруту движения в составе организационной группы и соблюдайте требования сопровождающего лица.
6. **Зоны проведения земляных работ** - не приближайтесь ближе 2 метров к краю траншеи, котлована, выемки грунта. Не заходите за защитное ограждение.
7. **Зона проведения погрузочно-разгрузочных работ** - запрещено находиться в опасных зонах проведения погрузочно-разгрузочных работ в момент перемещения грузов.
8. **Зона проведения работ на высоте** - запрещено находиться в зонах проведения работ на высоте, где есть повышенный риск падения предметов, инструментов или монтируемых конструкций
9. **Контакт с дикими животными** - запрещено контактировать с диким животными ввиду опасности травмирования и заражения опасными заболеваниями.

## Основные требования безопасности при посещении объекта строительства

Строительная площадка - это объект повышенной опасности, в связи с чем необходимо соблюдать требования приведенные ниже

1. При передвижении на автотранспорте обязательно используйте ремень безопасности
2. При передвижении по проезжей части внутри объектовых дорог держитесь левой стороны
3. При передвижении по скользким, мокрым и неровным поверхностям соблюдайте осторожность
4. На территории строительства необходимо находиться в защитной каске и сигнальном жилете
5. Перемещение по строительной площадке следует выполнять с сопровождающим лицом
6. Обращайте внимание на требования сопровождающего лица, касающиеся мер безопасности при посещении объекта, продолжительности его посещения и маршрута передвижения по нему.
7. Обходите на безопасном расстоянии обозначенные и огражденные опасные зоны.
8. Курение на территории объекта строительства разрешается только в специально оборудованных для этого местах
9. Сообщайте о любых ситуациях, которые могут привести к угрозе жизни и здоровью работников
10. Соблюдайте требования пожарной безопасности: не пользуйтесь открытым огнем
11. Соблюдайте личную осторожность при посещении объекта

## На территории строительного объекта запрещается:

1. прикасаться к электрическим проводам и кабелям, инженерному оборудованию, в том числе электротехническому
2. приближаться к движущимся грузоподъемным машинам и механизмам, строительной техники
3. приближаться ближе 2 метров к траншеям, котлованам
4. заходить в зоны проведения погрузочно-разгрузочных работ и земляных работ
5. проходить в местах не предназначенных для прохода, и за внешнее ограждение
6. находиться на строительной площадке без средств индивидуальной защиты
7. покидать сопровождающих лиц и самовольно передвигаться по территории строительной площадки
8. употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества
9. подкармливать бродячих и диких животных и приближаться к ним, дразнить и специально привлекать внимание

Применение приведенных выше правил могут помочь вам избежать ненужных происшествий/инцидентов при посещении строительной площадки различными лицами.